Начиная с версии 3 появилась возможность удаленного чтения и записи настроек в передатчик.
Для этого необходимо, чтобы передатчик имел постоянное соединение с GPRS сервером.
Необходимая минимальная версия GPRS сервера - 4.0.70. В GPRS сервере необходимо ввести пароль в соответсвующем поле - 8 символов.
В NV PRO на вкладке Настройки NV Online PRO нажмите кнопку GPRS сервер и введите IP адрес и порт GPRS сервера и пароль, который был введен в GPRS сервере.
Нажав на кнопку Список, можно проверить связь с GPRS сервером и увидеть список объектов, которые в данный момент имеют соединение с сервером.
Введите номер объекта того передатчика, настройки которого планируется прочитать или записать.
Чтобы проверить, соответствует ли тип и версия передатчика выбранному в программе шаблону, нажмите кнопку Тип устройства.
Для чтения или записи настроек нажмите соответсвующую кнопку.
Возможны ситуации, когда передатчик есть в списке объектов, находящихся на связи с GPRS сервером, но связь с ним установить не удается.
Это может быть по нескольким причинам.
Время теста GPRS установлено 5 минут или более. В этом случае передатчик не находится в постоянном соединении с сервером, необходимо установить время теста менее 5 мин.
Передатчик может занят перерегистрацией в сети GSM, если было сделано несколько неудачных попыток отправки отчетов.
Передатчик может занят отправкой периодического теста от другой СИМ-карты, если такой тест задан в настройках.
После окончания записи настроек не пытайтесь сразу прочитать их, так как передатчик будет недоступен в течение 2-3 минут из-за перезагрузки и перерегистрации в сети.
Кнопка Обновление версии.
Чтобы передатчик обновил версию своего ПО на наиболее актуальную, просто нажмите кнопку Обновить версию.
В поле Номер введите телефонный номер, на который придет уведомление о выполнении операции.
Если требуется обновить версию на неофициальную, то введите название файла прошивки в поле Файл.
Устройства, для которых доступна функция NV Online PRO:
8704v06.02.34
8704v05.02.34
226v04.01.54
226v05.01.54
227v04.01.35
228v04.01.35
229v04.01.35
241v04.01.35
290v04.01.35
292v13.01.35
2227v02.01.12
2228v02.01.12
8321v02.01.35
8320v02.01.35
2050v15.01.16
2020v15.01.16
2020v16.01.16
2025v05.01.01
1025v02.01.12
Чтение журнала в устройствах 1025, 2025.
Начиная с версии 1025v2.01.12 и 2025v5 доступно удаленное чтение и стирание журнала.
На вкладке NV Online PRO нужно выбрать номер объекта.
На вкладке События нажать кнопку Удаленное чтение, после того, как журнал будет прочитан, будет предложено выбрать файл, куда журнал будет сохранен.
Чтение журнала в устройстве 206.
Начиная с версии 206v2.01.11 изменено чтение журнала событий. Теперь события читаются в виде текствого файла, в котором содержится только время и код события.
На вкладке Настройки USB нужно выбрать COM порт, подключить передатчик к компьютеру. На вкладке События нажать кнопку Чтение, после того, как журнал будет прочитан, будет предложено выбрать тектсовый файл, куда журнал будет сохранен.
Доступно удаленное чтение и стирание журнала.
На вкладке NV Online PRO нужно выбрать номер объекта.
На вкладке События нажать кнопку Удаленное чтение, после того, как журнал будет прочитан, будет предложено выбрать файл, куда журнал будет сохранен.